


连高环表复〔2026〕13号
关于对奥提赞光晶（江苏）光电科技有限公司奥提赞光晶年产10万片全息功能器件项目环境影响报告表的批复

奥提赞光晶（江苏）光电科技有限公司：
你公司委托江苏仁环安全环保科技有限公司编制的《管家婆中央厨房项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：
一、项目位于连云港高新技术产业开发区海州工业园香海湖路118号玉兰智造创新园11号楼，租用1300平方米厂房，新购置光学平台、激光器、激光切割机等设备建成全息功能器件生产线，主要工艺为：贴保护膜、曝光、后处理、性能检测、切割，建成后可形成年产10万片全息功能器件的规模。总投资5000万元，其中环保投资30万元。项目代码：2601-320772-89-01-336249。
项目实施将对周边环境产生一定不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的生态环境保护措施后，不利生态影响能够得到减缓和控制。原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须全过程贯彻清洁生产理念，落实《报告表》中提出的各项污染防治措施要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并在项目建设及运营期间重点落实以下要求：
（一）严格落实大气污染防治措施，确保各类废气达标排放。本项目废气主要为曝光、后处理工序产生的非甲烷总烃废气，切割工序产生的颗粒物废气。
[bookmark: _Hlk207472243][bookmark: OLE_LINK390][bookmark: OLE_LINK517]非甲烷总烃废气、颗粒物废气经工位处集气罩收集引至移动式烟气净化器（过滤+活性炭吸附）处理后在车间内无组织排放。本项目无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中非甲烷总烃相关标准限值；厂区内非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中非甲烷总烃相关标准限值。
[bookmark: _Hlk207472523]（二）严格落实各项水污染防治措施。项目产生的废水主要有生活污水，经化粪池处理达标后接管城南污水处理厂。废水污染物排放浓度满足连云港市城南污水处理厂二期扩建工程进水水质标准要求。
（三）严格落实报告提出的减振等源头降噪措施，辅以厂房隔声、距离衰减、加强管理等措施。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
（四）严格落实固体废物污染防治措施。按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实固体废物的收集、贮存和处置措施。本项目产生的废PE膜、废双面胶、不合格品、废边角料、废包装材料等一般固废委托相关单位进行综合利用，产生的废液、废抹布、废灯管、废包装瓶、废滤芯、废活性炭等危险废物经收集后暂存厂区危废库，并定期委托相关资质单位处置。项目设置一个5m2的一般工业固废仓库，一般工业固废贮存、转移及处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《一般工业固体废物环境管理工作指南》（环办固体函〔2026〕18号）中相关要求；设置一个5m2危废库，危险废物厂内暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定，危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行，同时应满足《省生态环境厅关于做好〈国家危险废物名录〉（2025版）实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2024〕304号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕116号）等相关文件要求。
（五）加强设备运行及环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，编制全厂突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。
[bookmark: _GoBack]（六）落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。项目实施分区防渗，落实危废暂存库、生产区域以及原料库等区域防腐防渗措施，并采取措施防止跑、冒、滴、漏，避免污染土壤、地下水。
（七）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口、标志等，按照《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。
（八）你公司应在本项目实际排污之前申请排污许可证或者填报排污登记表，未取得排污许可证或者未填报排污登记的，不得排放污染物。
三、本项目实施后，主要污染物年排放总量核定为：
（1）废气总量：项目废气均为无组织排放。
（2）废水总量（接管考核量）：废水量≤407m³/a、COD≤0.1302t/a、SS≤0.0794t/a、氨氮≤0.0142t/a、总氮≤0.0163t/a、总磷≤0.0012t/a；
[bookmark: _Hlk207474836]本项目新增外排环境量为：废水量≤407m³/a、COD≤0.02035t/a、SS≤0.00407t/a、氨氮≤0.00204t/a、总氮≤0.00611t/a、总磷≤0.000204t/a。
固体废物：全部综合利用或安全处置。
四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，必须按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、项目建设和运行期间的环境监管由连云港市海州生态环境局负责。
六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须重新报审。


连云港高新技术产业开发区行政审批局
2026年7月23日					















抄送：连云港市海州生态环境局，宋跳工业园，江苏仁环安全环保科技有限公司
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