


关于对连云港海霖生命科技有限公司精准营养产品研发中心（一期）环境影响报告表的批复
连高环表复〔2026〕15号

连云港海霖生命科技有限公司：
你公司委托江苏联平安全环境技术研究有限公司编制的《精准营养产品研发中心（一期）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：
[bookmark: OLE_LINK2]一、项目位于连云港高新技术产业开发区海州工业园香海湖路118号6号楼2层，租用生命健康产业园约1552m²厂房，总投资20000万元，采购液相色谱仪、气相色谱仪、水分测定仪等设备，建设特医、特膳食品、营养补充剂产品研发中心，行业类别及代码为M7340医学研究和实验发展，实验室仅开展小试、配方研发、样品试制，建成后年产研发样品规模合计750kg/a，所有研发样品不得作为市售产品出售，禁止流入商超、电商、药店等市场化终端销售。项目代码：2505-320772-89-01-973673，项目备案中，二期计划投资8500万元，建设特医、特膳食品、营养补充剂产品生产线不在本次环评评价范围内。
项目实施将对周边环境产生一定不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的生态环境保护措施后，不利生态影响能够得到减缓和控制。原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须全过程贯彻清洁生产理念，落实《报告表》中提出的各项污染防治措施要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并在项目建设及运营期间重点落实以下要求：
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK38]（一）严格落实大气污染防治措施，确保各类废气达标排放。本项目运营产生废气主要为粉碎过筛粉尘、制粒、干燥、总混、配液/搅拌、包衣、过滤、检测等废气，主要污染物为颗粒物、VOCs、无机废气酸雾，通过负压收集进入“二级活性炭”吸附装置处理，处理后由22m高排气筒H1排放。颗粒物、VOCs排放浓度及排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值要求，氨、臭气浓度等恶臭气体排放速率应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准值要求，乙酸乙酯排放浓度及速率应满足环评报告表中提出的标准限值要求。
称量废气、实验室未收集的废气经实验室排风换气系统无组织排放，减少其在实验室内的累积。无组织颗粒物、VOCs排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3相关限值要求，无组织氨、臭气浓度等恶臭气体排放浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求，无组织乙酸乙酯排放浓度应满足环评报告表中提出的标准限值要求，厂区内NMHC无组织排放监控点浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2规定的限值要求。
[bookmark: OLE_LINK12]（二）严格落实各项水污染防治措施。项目产生的废水主要有仪器设备清洗废水、工作台及地面保洁废水、生活污水。仪器设备清洗废水、工作台及地面保洁废水经自设一体化污水处理设备预处理达标后排入市政管网，处理工艺为“臭氧氧化消毒+多介质过滤”，生活污水依托生命健康产业园的化粪池处理后接管城南污水处理厂。废水排放浓度应满足连云港市城南污水处理厂进水水质标准。
（三）严格落实报告提出的减振等源头降噪措施，辅以厂房隔声、距离衰减、加强管理等措施。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
（四）严格落实固体废物污染防治措施。按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实固体废物的收集、贮存和处置措施。本项目产生的固废主要有不合格废料、检测废液、废研发产品、滤渣、废分子筛、废活性炭（脱色）、废活性炭（废气处理）、研发废弃物、变质研发用原辅料及试剂、废过滤介质、生活垃圾。生活垃圾交由环卫部门处置，其他固废均为危险废物，需委托资质单位处置。项目设置一个10m2危废库贮存暂存危险废物，厂内暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定要求。危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行。同时应按照《省生态环境厅关于做好〈国家危险废物名录〉（2025版）实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2024〕304号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等相关要求执行。
（五）加强设备运行及环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，编制全厂突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。
（六）落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。项目实施分区防渗，落实危废暂存库、生产区域以及原料库等区域防腐防渗措施，并采取措施防止跑、冒、滴、漏，避免污染土壤、地下水。
（七）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口、标志等，按照《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。
（八）你公司应在本项目实际排污之前申请排污许可证或者填报排污登记表，未取得排污许可证或者未填报排污登记表的，不得排放污染物。
三、本项目实施后，主要污染物年排放总量核定为：
（1）废气总量：颗粒物≤2.9735kg/a、VOCs≤0.0456t/a、NOx≤0.008645kg/a。
（2）废水总量（接管考核量）：废水量≤906.64m3/a，COD≤0.2707t/a、NH3-N≤0.0238t/a、TP≤0.0026t/a、TN≤0.0307t/a；
废水最终外排环境量：废水量≤906.64m3/a，COD≤0.0453t/a、NH3-N≤0.0044t/a、TP≤0.0004t/a、TN≤0.012t/a。
固体废物：全部综合利用或安全处置。
[bookmark: _GoBack]四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，必须按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、项目建设和运行期间的环境监管由连云港市海州生态环境局负责。
六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须重新报审。


连云港高新技术产业开发区行政审批局
2026年8月6日					




抄送：连云港市海州生态环境局，海州工业园，江苏联平安全环境技术研究有限公司
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