


关于对江苏乾智达新材料有限公司年产11000吨高性能膜材项目生态环境影响报告表的批复
连高环表复〔2026〕17号

江苏乾智达新材料有限公司：
你公司委托江苏仁环安全环保科技有限公司编制的《年产11000吨高性能膜材项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：
一、项目位于连云港高新技术产业开发区海州工业园郁洲南路22号，租用现有5400平方米厂房，总投资4000万元，建设1条共挤吹膜生产线、9条制袋生产线、1条分切生产线、1条压花生产线生产高性能膜材。项目建成后可形成年产11000吨高性能膜材的生产能力。项目代码：2608-320772-89-03-318285。
项目实施将对周边环境产生一定不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的生态环境保护措施后，不利生态影响能够得到减缓和控制。原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须全过程贯彻清洁生产理念，落实《报告表》中提出的各项污染防治措施要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并在项目建设及运营期间重点落实以下要求：
（一）严格落实大气污染防治措施，确保各类废气达标排放。项目产生的废气主要包括制袋、压花、吹膜、冷却工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）及异味（以臭气浓度为表征）。废气经负压顶吸集气罩收集进“干式过滤器+蜂窝活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置”处理达标后，一起通过15m高排气筒（DA001）排放。非甲烷总烃有组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2相关标准限值。
各工序未被捕集的废气及异味无组织排放，通过加强废气收集效率、车间密闭等措施降低无组织废气造成的影响。非甲烷总烃厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9标准限值，厂区内无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准限值。臭气浓度厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1相关标准限值。
（二）严格落实各项水污染防治措施。项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后接入南城污水处理厂深度处理。废水排放浓度应满足连云港市南城污水处理厂进水水质标准要求。
（三）严格落实报告提出的减振等源头降噪措施，辅以厂房隔声、距离衰减、加强管理等措施。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
[bookmark: _Hlk207472906]（四）严格落实固体废物污染防治措施。按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实固体废物的收集、贮存和处置措施。本项目产生的固废主要废塑料膜、废边角料、不合格品、废包装材料、废过滤材料、废活性炭、废催化剂、废机油、废油桶、废劳保用品、含油抹布及生活垃圾。其中一般工业固废中的废塑料膜、废边角料、不合格品收集后委托相关单位进行综合利用，废包装材料回收后出售；产生的危险废物废过滤材料、废活性炭、废催化剂、废机油、废油桶、废劳保用品、含油抹布经收集后暂存厂区危废仓库并且定期委托相关资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。项目设置1座40m2一般固废暂存间以及一个5m2危废库暂存固体废物，厂内暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定要求。危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行。同时应按照《省生态环境厅关于做好〈国家危险废物名录〉（2025版）实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2024〕304号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等相关要求执行。
（五）加强设备运行及环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，编制全厂突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。
（六）落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。项目实施分区防渗，落实危废暂存库、生产区域以及原料库等区域防腐防渗措施，并采取措施防止跑、冒、滴、漏，避免污染土壤、地下水。
（七）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口、标志等，按照《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。
（八）你公司应在本项目实际排污之前申请排污许可证或者填报排污登记表，未取得排污许可证或者未填报排污登记表的，不得排放污染物。
三、本项目实施后，主要污染物年排放总量核定为：
（1）废气总量：VOCs≤2.975t/a。
（2）废水总量（接管考核量）：废水量≤936m3/a，COD≤0.2995t/a、NH3-N≤0.0328t/a、TP≤0.0028t/a、TN≤0.0374t/a；
废水最终外排环境量：废水量≤936m3/a，COD≤0.0468t/a、NH3-N≤0.0047t/a、TP≤0.0005t/a、TN≤0.014t/a。
固体废物：全部综合利用或安全处置。
四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，必须按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、项目建设和运行期间的环境监管由连云港市海州生态环境局负责。
[bookmark: _GoBack]六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须重新报审。


连云港高新技术产业开发区行政审批局
2026年10月9日					















抄送：连云港市海州生态环境局，海州工业园，江苏仁环安全环保科技有限公司
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