连高环表复〔2026〕18号
关于江苏联瑞新材料股份有限公司先进封装用高性能球形二氧化硅项目环境影响

报告表的批复

江苏联瑞新材料股份有限公司：
你公司委托江苏仁环安全环保科技有限公司编制的《江苏联瑞新材料股份有限公司先进封装用高性能球形二氧化硅项目环境影响报告表》（项目代码：2602-320772-89-02-543167，以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

本项目为扩建。项目位于连云港高新技术产业开发区新浦工业园珠江路4号，主要建设内容：新建丁类厂房，建筑面积约6707m²，引入智能化生产设备分散系统、热处理系统、改性系统、包装系统等，新建高性能球形粉体生产线，将形成2000吨/年球形粉体材料生产能力。项目总投资7500万元，其中环保投资100万元。
项目实施将对周边环境产生一定不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的生态环境保护措施后，不利生态影响能够得到减缓和控制。原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。
在项目设计、建设和环境管理中，你公司须全过程贯彻清洁生产理念，落实《报告表》中提出的各项污染防治措施及环境风险防范要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物长期稳定达标排放，并须着重落实以下要求：

（一）加强施工期环境管理。严格落实《报告表》中提出的施工期各项环境保护和生态影响减缓措施，减轻工程建设对周围环境的不利影响。
（二）落实废气污染防治措施。严格落实《报告表》提出的废气污染防治措施，并结合现行环境管理要求持续优化完善，确保废气的收集、处理效率达到《报告表》要求，采取有效措施控制无组织废气排放，确保各类大气污染物排放满足国家和地方有关标准要求。
项目投料、负压上料、分级、过滤、包装、粉碎、热处理、混合等工序产生的粉尘废气经1套“布袋除尘器（TA028-1）”处理，料仓呼吸产生的粉尘废气分别经2套“布袋除尘器（TA028-2、TA028-3）”处理，改性工序产生的有机废气经1套“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置（TA028-4）”处理，以上废气汇总经1根30m高DA028排气筒排放。颗粒物有组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准；非甲烷总烃有组织排放浓度及速率执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1排放标准。

厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃排放限值执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3浓度限值。厂区内无组织非甲烷总烃排放限值执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2浓度限值。厂区内无组织颗粒物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表3浓度限值。
（三）严格落实水污染防治措施。项目废水主要为生活污水，生活废水经化粪池预处理达接管标准后，接管至浦南污水处理厂集中处理。
（四）加强噪声污染防治。项目噪声源主要为气流磨、混合机等，通过选用低噪声设备、合理布局设备、厂房隔声、设备减振、加强日常设备维护等措施，有效控制噪声影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（五）严格落实固体废物污染防治措施。项目须按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，落实固体废物的收集、贮存和处置措施，确保不产生二次污染。废布袋、废匣钵、产品C分级大颗粒及杂质、废氧化硅包装材料为一般工业固废，委托有主体资格和技术能力的单位处置；废润滑油、废油桶、含油手套和抹布、废导热油、废活性炭、偶联剂废包装桶等危险废物委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门统一清运。依托一期工程1座40m2一般固废仓库及1座40m2危废暂存间。项目固体废物收集、贮存与处置利用执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）、《一般工业固体废物环境管理工作指南》（环办固体函〔2026〕18号）、《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）等文件有关要求。

（六）落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。项目实施分区防渗，落实危废暂存库、生产区域以及原料库等区域防腐防渗措施，并采取措施防止跑、冒、滴、漏，避免污染土壤、地下水。
（七）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口、标志等，按照《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

（八）加强设备运行及环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，编制突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。开展环境治理设施安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
三、严格落实总量控制指标。项目污染物年排放量初步核定为：
（一）本项目污染物排放总量控制指标：

1、大气污染物（有组织）：颗粒物≤0.1655t/a、VOCs≤0.0214t/a；

2、水污染物（接管量/外排环境量）：废水量842m3/a、COD≤0.253/0.042t/a、氨氮≤0.025/0.005t/a、总氮≤0.034/0.013t/a、总磷≤0.003/0.0004t/a；

3、固废：全部综合利用或安全处置。
四、你公司应在本项目实际排污之前申请排污许可证或者填报排污登记表，未取得排污许可证或者未填报排污登记的，不得排放污染物。

五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司对《报告表》的内容和结论负责。

六、项目的环保设施必须与主体工程同时建成并投入使用，并按规定办理项目竣工环保验收手续。逾期未验收，将由相关部门依法进行处置。

七、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须重新报审。

连云港高新技术产业开发区行政审批局

                         2026年11月4日 

抄送：连云港市海州生态环境局，新浦工业园管理办公室，江苏仁环安全环保科技有限公司
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