连高环表复〔2026〕14号
关于江苏成科电子科技有限公司成科电子溅射靶材制造及光电功能薄膜制备项目环境影响

报告表的批复

江苏成科电子科技有限公司：
你公司委托江苏龙展环保科技有限公司编制的《江苏成科电子科技有限公司成科电子溅射靶材制造及光电功能薄膜制备项目环境影响报告表》（项目代码：2512-320772-89-01-379577，以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、本项目为新建项目，位于连云港高新技术产业开发区福海路北、高新路西地块，主要建设内容：购置冷等静压机、真空热压烧结炉、常压气氛烧结炉、高温真空烧结炉、中频加热设备、离心成型设备、真空（惰性气氛）磁悬浮提纯设备、放电等离子烧结设备等设备，建设高性能锌基/锡基陶瓷靶材（AZO/GZO/TZO/MZO/ZnSn/SnO2x）生产线（设计能力300t/a）、高性能难熔金属及合金靶材（W、Mo、Ta、Nb及合金）生产线（设计能力60t/a）、喷涂旋转靶材（W/SiAl/NbOx/ZrOx/TiOx等）生产线（设计能力200t/a）、高性能熔铸金属及合金旋转靶材（Ag/alloy、Zn-Sn、Zn-Al、Al、Al-Nd、Al-Sc、In、In-Sn等）生产线（设计能力290t/a）、集成电路用高纯金属/合金靶材（Cu、Al、Ni及合金、Ti、Co）生产线（设计能力300t/a）。项目总投资30000万元，其中环保投资332万元。
项目实施将对周边环境产生一定不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的生态环境保护措施后，不利生态影响能够得到减缓和控制。原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。
在项目设计、建设和环境管理中，你公司须全过程贯彻清洁生产理念，落实《报告表》中提出的各项污染防治措施及环境风险防范要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物长期稳定达标排放，并须着重落实以下要求：

（一）加强施工期环境管理。严格落实生态管理措施，做到规范施工、文明施工，全面落实《报告表》中提出的施工期各项环境保护和生态影响减缓措施。
（二）落实废气污染防治措施。严格落实《报告表》提出的废气污染防治措施，并结合现行环境管理要求持续优化完善，确保废气的收集、处理效率达到《报告表》要求，采取有效措施控制无组织废气排放，确保各类大气污染物排放满足国家和地方有关标准要求。
1#车间：陶瓷靶材产线雾化造粒、烧结工段产生的颗粒物、挥发性有机物通过管道收集，经“布袋除尘器”处理后通过15米高排气筒（DA001）排放；机械加工中心打磨、抛光工段产生的颗粒物通过集气罩收集，经“布袋除尘器”处理后通过15米高排气筒（DA002）排放；绑定中心喷砂工段产生的颗粒物通过管道收集，经“布袋除尘器”处理，清洗干燥工段产生的挥发性有机物通过集气罩收集，经“二级活性炭”处理，以上2股废气处理后通过1根15米高排气筒（DA003）排放。

2#车间：熔铸金属靶材产线熔融工段产生的颗粒物通过管道收集、浇铸工段产生的颗粒物通过集气罩收集，以上2股废气引至“布袋除尘器”处理后通过15米高排气筒（DA004）排放；旋转喷涂靶材产线喷涂工段产生的颗粒物通过密闭负压收集，经“布袋除尘器”处理后通过15米高排气筒（DA005）排放；难熔金属靶材产线烧结工段产生的颗粒物通过管道收集，经“布袋除尘器”处理后通过15米高排气筒（DA006）排放；集成电路用靶材产线塑性加工工段产生的颗粒物通过集气罩收集，经“布袋除尘器”处理后通过15米高排气筒（DA007）排放。

熔铸金属靶材产线熔融、浇铸工段产生的颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中相关标准限值；其他工序排放的颗粒物、VOCs、镍及其化合物、锡及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3中标准要求。厂房外无组织非甲烷总烃排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2厂区内VOCs无组织排放限值。
（三）严格落实水污染防治措施。项目须按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设和完善厂区给排水系统。项目废水主要为生活污水、超声波清洗废水、纯水制备浓水及冷却塔排水，其中生活污水进入化粪池处理，超声波清洗废水进入隔油池+沉淀池处理，以上废水与纯水制备浓水、冷却塔排水达《报告表》中要求的接管标准后，一并接管至南城污水处理厂集中处理。
（四）加强噪声污染防治。项目噪声源主要为生产装置、各类泵及风机等，通过选用低噪声设备、合理布局设备、采取厂房隔声、设备减振、加强日常设备维护等措施，有效控制噪声影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（五）严格落实固体废物污染防治措施。项目须按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，落实固体废物的收集、贮存和处置措施，确保不产生二次污染。不合格品、边角料、废砂、喷涂沉降物、废包装物、废活性炭（纯水制备）、废RO膜、空调滤芯、废模具、切割碎屑为一般工业固废，委托有主体资格和技术能力的单位处置；废布袋、布袋收集尘、浮渣、沉淀池沉渣、隔油池废油、切削沉淀物、废切削液、废抹布、废包装桶、废液压油、废矿物油及废油桶、含油抹布及劳保用品、氧化渣、废活性炭（废气处理）等危险废物委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门统一清运。企业设置1座50m2一般固废仓库、1座25m2危废暂存间用于项目固体废物的暂存。项目固体废物收集、贮存与处置利用执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）、《一般工业固体废物环境管理工作指南》（环办固体函〔2026〕18号）、《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）等文件有关要求。

（六）根据报告表要求，本项目以1#厂房、2#厂房边界外50米形成的包络线设置卫生防护距离，项目投产前确保该范围内无环境敏感目标。

（七）落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。项目实施分区防渗，落实危废暂存库、事故池、生产区域以及原料库等区域防腐防渗措施，并采取措施防止跑、冒、滴、漏，避免污染土壤、地下水。
（八）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口、标志等，按照《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

（九）加强设备运行及环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，编制突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。开展环境治理设施安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
三、严格落实总量控制指标。项目污染物年排放量初步核定为：
（一）本项目污染物排放总量控制指标：

1、大气污染物（有组织）：颗粒物≤0.3492t/a、VOCs≤0.13t/a；
2、水污染物（接管量/外排环境量）：废水量1435.4m3/a、COD≤0.2837/0.0718t/a、氨氮≤0.0149/0.0069t/a、总氮≤0.027/0.019t/a、总磷≤0.0022/0.0007t/a；

3、固废：全部综合利用或安全处置。
四、你公司应在本项目实际排污之前申请排污许可证或者填报排污登记表，未取得排污许可证或者未填报排污登记的，不得排放污染物。

五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司对《报告表》的内容和结论负责。

六、项目的环保设施必须与主体工程同时建成并投入使用，并按规定办理项目竣工环保验收手续。逾期未验收，将由相关部门依法进行处置。

七、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须重新报审。

连云港高新技术产业开发区行政审批局

                         2026年7月24日 

抄送：连云港市海州生态环境局，海州工业园管理办公室，江苏龙展环保科技有限公司
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